**MAC地址**

* Mac地址是网卡出产商给网卡设定的地址编号，不可以更改，可在局域网中没有IP地址的时候代替IP地址使用

<https://www.youtube.com/watch?v=g0YUIuzmSTI>

**ARP地址解析协议**

* 用来找到IP地址对应的MAC地址，arp是一个广播broadcast的形式
* 指令: arp –a或者arp –g

<https://www.youtube.com/watch?v=ULpPIVln6nI>

<https://www.youtube.com/watch?v=dfmLrY7Kvgo>